**LG OLED AI 8K語音物聯網電視 Z1系列規格表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | LG OLED 極致系列-OLED 8K AI物聯網電視, 正面圖, OLED88Z1PSA |
| 系列名稱 | Z1系列 |
| 型號 | OLED88Z1PSA |
| 售價 | NT$2,190,000 |
| 螢幕尺寸 | 88型 |
| 面板顯示技術 | 面板類型 | 8K OLED |
| 解析度 | 7680\*4320 (8K) |
| 控光技術／背光模組類型 | 細緻自體發光 |
| 純黑色彩無限對比度 | ● |
| 低藍光護眼功能 | 德國萊因TÜV護眼認證 | ● |
| 美國UL低藍光顯示認證 | ● |
| 影像規格技術/模式 | 影像處理晶片 | 第四代 α9 AI 8K影音處理晶片 |
| HDR(高動態對比) | HDR/ Dolby Vision IQ/ HDR10 Pro/ HLG |
| HFR高速動態更新 | 4K 120p　 |
| HEVC高效率視訊編碼 | 8K@60p, 10bit |
| 音效功能 | 瓦數／聲道 (重低音) | 80瓦／4.2聲道／重低音：40W |
| DOLBY ATMOS 杜比全景聲 | ● |
| AI 音效 | ● ( AI Sound Pro) |
| 模擬劇院音效 | 5.1.2聲道 |
| 遊戲玩家專屬規格 | Response time(G to G) | 1ms |
| HDMI 2.1 | ● |
| 即時遊戲回應(VRR /ALLM) | ●/● |
| HGiG(HDR電競聯盟) | ● |
| 支援G-sync／Free-sync | ● |
| AI智慧功能 | 連網(OS)智慧系統 | webOS 6.0 |
| 家用物聯網裝置(IOT) | 智慧物聯網：使用電視作為儀表板來控制家電設備，可使用智慧滑鼠遙控器執行語音控制家電。(\*每品項限連接一台) |
| AI語音控制電視 / AI語音免持助理 | ●可使用AI智慧滑鼠遙控器執行語音控制電視/●(支援英文) |
| 手機鏡射畫面同步(iOS+Android) | ● |
| 第四台整合操控/我的最愛快捷鍵設定 | ●/● |
| Apple Airplay2 / Apple Homekit | ●/● |
| 內建APP (Netflix、youtube) | ● |
| 內建Apple TV App | ● |
| 藝廊模式 | ● |
| 連接介面&功能 | RF(天線輸入) | ●(內建) |
| HDMI傳輸端子數 | HDMI2.1x4(側4) |
| CEC 裝置聯動/ARC (音訊回傳通道) | ●/ eARC (HDMI2) |
| USB(2.0)端子數 | 3 (後1側2) |
| LAN 有線網路/ SPDIF光纖 Optical | ●/● |
| IR遙控延伸 | ● |
| Wifi/藍牙連接功能 | ●(802.11ax)/●(v5.0) |
| 產品尺寸 | 機身尺寸 (W\*H\*D)不含底座(mm) | 1961x1120x49.9 |
| 機身重量 (Kg)含底座 | 104 |
| 配件 | 智慧滑鼠遙控器 | ● |
| 產品保固 | 2年 |

**LG OLED 4K AI語音物聯網電視 G1系列規格表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  LG OLEDevo G1 AI 4K語音物聯網電視, 正面圖, OLED65G1PSA |
| 系列名稱 | G1 系列 |
| 型號 | OLED77G1PSA | OLED65G1PSA | OLED55G1PSA |
| 售價 | NT$515,000 | NT$175,900 | NT$109,900 |
| 螢幕尺寸 | 77型 | 65型 | 55型 |
| 面板顯示技術 | 面板類型 | OLED | OLED | OLED |
| 解析度 | 3840\*2160 (4K) |
| 控光技術／背光模組類型 | 細緻自體發光 |
| 純黑色彩無限對比度 | ● |
| 低藍光護眼功能 | 德國萊因TÜV護眼認證 | ● |
| 美國UL低藍光顯示認證 | ● |
| 影像規格技術/模式 | 影像處理晶片 | 第四代 α9 AI 4K影音處理晶片 |
| HDR(高動態對比) | HDR/ Dolby Vision IQ/ HDR10 Pro/ HLG |
| HFR高速動態更新 | 4K 120p　 |
| HEVC高效率視訊編碼 | 4K@120p, 10bit |
| 音效功能 | 瓦數／聲道 (重低音) | 60瓦／4.2聲道／重低音：20W |
| DOLBY ATMOS 杜比全景聲 | ● |
| AI 音效 | ● ( AI Sound Pro) |
| 模擬劇院音效 | 5.1.2聲道 |
| 遊戲玩家專屬規格 | Response time(G to G) | 1ms |
| HDMI 2.1 | ● |
| 即時遊戲回應(VRR /ALLM) | ●/● |
| HGiG(HDR電競聯盟) | ● |
| 支援G-sync／Free-sync | ● |
| AI智慧功能 | 連網(OS)智慧系統 | webOS 6.0 |
| 家用物聯網裝置(IOT) | 智慧物聯網：使用電視作為儀表板來控制家電設備，可使用智慧滑鼠遙控器執行語音控制家電。(\*每品項限連接一台) |
| AI語音控制電視 / AI語音免持助理 | ●可使用AI智慧滑鼠遙控器執行語音控制電視/●(支援英文) |
| 手機鏡射畫面同步(iOS+Android) | ● |
| 第四台整合操控/我的最愛快捷鍵設定 | ●/● |
| Apple Airplay2 / Apple Homekit | ●/● |
| 內建APP (Netflix、youtube) | ● |
| 內建Apple TV App | ● |
| 藝廊模式 | ● |
| 連接介面&功能 | RF(天線輸入) | ●(內建) |
| HDMI傳輸端子數 | HDMI2.1x4(後4) |
| CEC 裝置聯動/ARC (音訊回傳通道) | ●/ eARC (HDMI2) |
| USB(2.0)端子數 | 3 (側3) |
| LAN 有線網路/ SPDIF光纖 Optical | ●/● |
| IR遙控延伸 | ● |
| Wifi/藍牙連接功能 | ●(802.11ac)/●(v5.0) |
| 產品尺寸 | 機身尺寸 (W\*H\*D)不含底座(mm) | 1721x991x24.1 | 1446x830x19.9 | 1225x706x23.1 |
| 機身重量 (Kg)含底座 | 40.2 | 29.8 | 22.5 |
| 璧掛規格(VESA)mm/原廠璧掛 | 300(180)x300 / WB20G |
| 配件 | 智慧滑鼠遙控器 | ● |
| 產品保固 | 2年 |

**LG OLED 4K AI語音物聯網電視 C1系列規格表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | LG OLED 極致系列-OLED 4K AI物聯網電視, 正面圖, OLED48C1PSB |
| 系列名稱 | C1 系列 |
| 型號 | OLED83C1PSA | OLED77C1PSB | OLED65C1PSB |
| 售價 | NT$515,000 | NT$460,000 | NT$131,900 |
| 螢幕尺寸 | 83型 | 77型 | 65型 |
| 面板顯示技術 | 面板類型 | OLED | OLED | OLED |
| 解析度 | 3840\*2160 (4K) |
| 控光技術／背光模組類型 | 細緻自體發光 |
| 純黑色彩無限對比度 | ● |
| 低藍光護眼功能 | 德國萊因TÜV護眼認證 | ● |
| 美國UL低藍光顯示認證 | ● |
| 影像規格技術/模式 | 影像處理晶片 | 第四代 α9 AI 4K影音處理晶片 |
| HDR(高動態對比) | HDR/ Dolby Vision IQ/ HDR10 Pro/ HLG |
| HFR高速動態更新 | 4K 120p　 |
| HEVC高效率視訊編碼 | 4K@120p, 10bit |
| 音效功能 | 瓦數／聲道 (重低音) | 40瓦／2.2聲道／重低音：20W |
| DOLBY ATMOS 杜比全景聲 | ● |
| AI 音效 | ● ( AI Sound Pro) |
| 模擬劇院音效 | 5.1.2聲道 |
| 遊戲玩家專屬規格 | Response time(G to G) | 1ms |
| HDMI 2.1 | ● |
| 即時遊戲回應(VRR /ALLM) | ●/● |
| HGiG(HDR電競聯盟) | ● |
| 支援G-sync／Free-sync | ● |
| AI智慧功能 | 連網(OS)智慧系統 | webOS 6.0 |
| 家用物聯網裝置(IOT) | 智慧物聯網：使用電視作為儀表板來控制家電設備，可使用智慧滑鼠遙控器執行語音控制家電。(\*每品項限連接一台) |
| AI語音控制電視 / AI語音免持助理 | ●可使用AI智慧滑鼠遙控器執行語音控制電視 / - |
| 手機鏡射畫面同步(iOS+Android) | ● |
| 第四台整合操控/我的最愛快捷鍵設定 | ●/● |
| Apple Airplay2 / Apple Homekit | ●/● |
| 內建APP (Netflix、youtube) | ● |
| 內建Apple TV App | ● |
| 藝廊模式 | ● |
| 連接介面&功能 | RF(天線輸入) | ●(內建) |
| HDMI傳輸端子數 | HDMI2.1x4(後1側3) |
| CEC 裝置聯動/ARC (音訊回傳通道) | ●/ eARC (HDMI2) |
| USB(2.0)端子數 | 3 (後1側2) |
| LAN 有線網路/ SPDIF光纖 Optical | ●/● |
| IR遙控延伸 | - |
| Wifi/藍牙連接功能 | ●(802.11ac)/●(v5.0) |
| 產品尺寸 | 機身尺寸 (W\*H\*D)不含底座(mm) | 1851x1062x55.3 | 1723x993x55.3 | 1449x830x46.9 |
| 機身重量 (Kg)含底座 | 41.6 | 35.9 | 32.6 |
| 璧掛規格(VESA)mm/原廠璧掛 | 400x400/ LSW440B | 400x200/ OLW480B | 300x200/ OLW480B |
| 配件 | 智慧滑鼠遙控器 | ● |
| 產品保固 | 2年 |

**LG OLED 4K AI語音物聯網電視 C1系列規格表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  LG OLED 極致系列-OLED 4K AI物聯網電視, 正面圖, OLED48C1PSB |
| 系列名稱 | C1 系列 |
| 型號 | OLED55C1PSB | OLED48C1PSB |
| 售價 | NT$81,900 | NT$64,900 |
| 螢幕尺寸 | 55型 | 48型 |
| 面板顯示技術 | 面板類型 | OLED | OLED |
| 解析度 | 3840\*2160 (4K) |
| 控光技術／背光模組類型 | 細緻自體發光 |
| 純黑色彩無限對比度 | ● |
| 低藍光護眼功能 | 德國萊因TÜV護眼認證 | ● |
| 美國UL低藍光顯示認證 | ● |
| 影像規格技術/模式 | 影像處理晶片 | 第四代 α9 AI 4K影音處理晶片 |
| HDR(高動態對比) | HDR/ Dolby Vision IQ/ HDR10 Pro/ HLG |
| HFR高速動態更新 | 4K 120p　 |
| HEVC高效率視訊編碼 | 4K@120p, 10bit |
| 音效功能 | 瓦數／聲道 (重低音) | 40瓦／2.2聲道／重低音：20W |
| DOLBY ATMOS 杜比全景聲 | ● |
| AI 音效 | ● ( AI Sound Pro) |
| 模擬劇院音效 | 5.1.2聲道 |
| 遊戲玩家專屬規格 | Response time(G to G) | 1ms |
| HDMI 2.1 | ● |
| 即時遊戲回應(VRR /ALLM) | ●/● |
| HGiG(HDR電競聯盟) | ● |
| 支援G-sync／Free-sync | ● |
| AI智慧功能 | 連網(OS)智慧系統 | webOS 6.0 |
| 家用物聯網裝置(IOT) | 智慧物聯網：使用電視作為儀表板來控制家電設備，可使用智慧滑鼠遙控器執行語音控制家電。(\*每品項限連接一台) |
| AI語音控制電視 / AI語音免持助理 | ●可使用AI智慧滑鼠遙控器執行語音控制電視 / - |
| 手機鏡射畫面同步(iOS+Android) | ● |
| 第四台整合操控/我的最愛快捷鍵設定 | ●/● |
| Apple Airplay2 / Apple Homekit | ●/● |
| 內建APP (Netflix、youtube) | ● |
| 內建Apple TV App | ● |
| 藝廊模式 | ● |
| 連接介面&功能 | RF(天線輸入) | ●(內建) |
| HDMI傳輸端子數 | HDMI2.1x4(後1側3) |
| CEC 裝置聯動/ARC (音訊回傳通道) | ●/ eARC (HDMI2) |
| USB(2.0)端子數 | 3 (後1側2) |
| LAN 有線網路/ SPDIF光纖 Optical | ●/● |
| IR遙控延伸 | - |
| Wifi/藍牙連接功能 | ●(802.11ac)/●(v5.0) |
| 產品尺寸 | 機身尺寸 (W\*H\*D)不含底座(mm) | 1228x706x46.9 | 1071x618x46.9 |
| 機身重量 (Kg)含底座 | 23 | 18.9 |
| 璧掛規格(VESA)mm/原廠璧掛 | 300x200 / OLW480B |
| 配件 | 智慧滑鼠遙控器 | ● |
| 產品保固 | 2年 |

**LG OLED 4K AI語音物聯網電視 A1系列規格表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 系列名稱 | A1 系列 |
| 型號 | OLED65A1PSA | OLED55A1PSA |
| 售價 | NT$119,000 | NT$75,900 |
| 螢幕尺寸 | 65型 | 55型 |
| 面板顯示技術 | 面板類型 | OLED | OLED |
| 解析度 | 3840\*2160 (4K) |
| 控光技術／背光模組類型 | 細緻自體發光 |
| 純黑色彩無限對比度 | ● |
| 低藍光護眼功能 | 德國萊因TÜV護眼認證 | ● |
| 美國UL低藍光顯示認證 | ● |
| 影像規格技術/模式 | 影像處理晶片 | 第四代 α7 AI 4K影音處理晶片 |
| HDR(高動態對比) | HDR/ Dolby Vision IQ/ HDR10 Pro/ HLG |
| HFR高速動態更新 | - |
| HEVC高效率視訊編碼 | 4K@60p, 10bit |
| 音效功能 | 瓦數／聲道  | 20瓦／2.0聲道 |
| DOLBY ATMOS 杜比全景聲 | ● |
| AI 音效 | ● ( AI Sound) |
| 模擬劇院音效 | 5.1聲道 |
| 遊戲玩家專屬規格 | Response time(G to G) | 1ms |
| HDMI 2.1 | - |
| 即時遊戲回應(VRR /ALLM) | - /● |
| HGiG(HDR電競聯盟) | ● |
| 支援G-sync／Free-sync | - |
| AI智慧功能 | 連網(OS)智慧系統 | webOS 6.0 |
| 家用物聯網裝置(IOT) | 智慧物聯網：使用電視作為儀表板來控制家電設備，可使用智慧滑鼠遙控器執行語音控制家電。(\*每品項限連接一台) |
| AI語音控制電視 / AI語音免持助理 | ●可使用AI智慧滑鼠遙控器執行語音控制電視/ - |
| 手機鏡射畫面同步(iOS+Android) | ● |
| 第四台整合操控/我的最愛快捷鍵設定 | ●/● |
| Apple Airplay2 / Apple Homekit | ●/● |
| 內建APP (Netflix、youtube) | ● |
| 內建Apple TV App | ● |
| 藝廊模式 | ● |
| 連接介面&功能 | RF(天線輸入) | ●(內建) |
| HDMI傳輸端子數 | HDMI2.0x3(後1側2) |
| CEC 裝置聯動/ARC (音訊回傳通道) | ●/ eARC (HDMI3) |
| USB(2.0)端子數 | 2 (側2) |
| LAN 有線網路/ SPDIF光纖 Optical | ●/● |
| IR遙控延伸 | - |
| Wifi/藍牙連接功能 | ●(802.11ac)/●(v5.0) |
| 產品尺寸 | 機身尺寸 (W\*H\*D)不含底座(mm) | 1449x830x46.9 | 1228x706x46.9 |
| 機身重量 (Kg)含底座 | 24 | 18.7 |
| 璧掛規格(VESA)mm/原廠璧掛 | 300x200 / OLW480B |
| 配件 | 智慧滑鼠遙控器 | ● |
| 產品保固 | 2年 |

**LG 一奈米 4k AI語音物聯網電視 NANO91系列規格表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  LG 一奈米 4K AI語音物聯網電視, LG NanoCell 一奈米4K電視的前視圖, 86NANO91SPA |
| 系列名稱 | NANO91 系列 |
| 型號 | 86NANO91SPA | 75NANO91SPA | 65NANO91SPA | 55NANO91SPA |
| 售價 | NT$207,000 | NT$119,000 | NT$70,900 | NT$59,900 |
| 螢幕尺寸 | 86 型 | 75 型 | 65 型 | 55 型 |
| 面板顯示技術 | 面板類型 | 4K NanoCell |
| 解析度 | 3840\*2160 (4K) |
| 控光技術／背光模組類型 | 全陣列區域控光 |
| 影像規格技術/模式 | 影像處理晶片 | 第四代 α7 AI 4K影音處理晶片 |
| HDR(高動態對比) | HDR/ Dolby Vision IQ/ HDR10 Pro/ HLG |
| HFR高速動態更新 | 4K 120p　 |
| HEVC高效率視訊編碼 | 4K@120p, 10bit |
| 音效功能 | 瓦數／聲道 (重低音) | 40瓦／2.2聲道／重低音：20W |
| DOLBY ATMOS 杜比全景聲 | ● |
| AI 音效 | ● ( AI Sound) |
| 模擬劇院音效 | 5.1聲道 |
| 遊戲玩家專屬規格 | HDMI 2.1 | ● |
| 即時遊戲回應(VRR /ALLM) | ●/● |
| HGiG(HDR電競聯盟) | ● |
| 支援G-sync／Free-sync | - /● |
| AI智慧功能 | 連網(OS)智慧系統 | webOS 6.0 |
| 家用物聯網裝置(IOT) | 智慧物聯網：使用電視作為儀表板來控制家電設備，可使用智慧滑鼠遙控器執行語音控制家電。(\*每品項限連接一台) |
| AI語音控制電視 / AI語音免持助理 | ●可使用AI智慧滑鼠遙控器執行語音控制電視/- |
| 手機鏡射畫面同步(iOS+Android) | ● |
| 第四台整合操控/我的最愛快捷鍵設定 | ●/● |
| Apple Airplay2 / Apple Homekit | ●/● |
| 內建APP (Netflix、youtube) | ● |
| 內建Apple TV App | ● |
| 藝廊模式 | ● |
| 連接介面&功能 | RF(天線輸入) | ●(內建) |
| HDMI傳輸端子數 | HDMI2.1x2/ HDMI2.0x2 (側4) |
| CEC 裝置聯動/ARC (音訊回傳通道) | ●/ eARC (HDMI3) |
| USB(2.0)端子數 | 3 (側1後2) |
| LAN 有線網路/ SPDIF光纖 Optical | ●/● |
| IR遙控延伸 | - |
| Wifi/藍牙連接功能 | ●(802.11ac)/●(v5.0) |
| 產品尺寸 | 機身尺寸 (W\*H\*D)不含底座(mm) | 1925x1105x46.1 | 1673x963x44.9 | 1452x839x44.9 | 1233x716x45.5 |
| 機身重量 (Kg)含底座 | 59.1 | 41.6 | 30.3 | 20 |
| 璧掛規格(VESA)mm/原廠璧掛 | 600x400/LSW640 | 400x400/LSW440B | 400x400/LSW440B | 300x300/OLW480B |
| 配件 | 智慧滑鼠遙控器 | ● |
| 產品保固 | 2年 |

**LG 一奈米 4k AI語音物聯網電視 NANO86系列規格表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 系列名稱 | NANO86 系列 |
| 型號 | 75NANO86SPA | 65NANO86SPA | 55NANO86SPA |
| 售價 | NT$109,000 | NT$64,900 | NT$51,900 |
| 螢幕尺寸 | 75 型 | 65 型 | 55 型 |
| 面板顯示技術 | 面板類型 | 4K NanoCell |
| 解析度 | 3840\*2160 (4K) |
| 控光技術／背光模組類型 | 區域控光 |
| 影像規格技術/模式 | 影像處理晶片 | 第四代 α7 AI 4K影音處理晶片 |
| HDR(高動態對比) | HDR/ Dolby Vision IQ/ HDR10 Pro/ HLG |
| HFR高速動態更新 | 4K 120p　 |
| HEVC高效率視訊編碼 | 4K@120p, 10bit |
| 音效功能 | 瓦數／聲道 (重低音) | 40瓦／2.2聲道 | 20瓦／2.0聲道 |
| DOLBY ATMOS 杜比全景聲 | ● |
| AI 音效 | ● ( AI Sound) |
| 模擬劇院音效 | 5.1聲道 |
| 遊戲玩家專屬規格 | HDMI 2.1 | ● |
| 即時遊戲回應(VRR /ALLM) | ●/● |
| HGiG(HDR電競聯盟) | ● |
| 支援G-sync／Free-sync | -/● |
| AI智慧功能 | 連網(OS)智慧系統 | webOS 6.0 |
| 家用物聯網裝置(IOT) | 智慧物聯網：使用電視作為儀表板來控制家電設備，可使用智慧滑鼠遙控器執行語音控制家電。(\*每品項限連接一台) |
| AI語音控制電視 / AI語音免持助理 | ●可使用AI智慧滑鼠遙控器執行語音控制電視/- |
| 手機鏡射畫面同步(iOS+Android) | ● |
| 第四台整合操控/我的最愛快捷鍵設定 | ●/● |
| Apple Airplay2 / Apple Homekit | ●/● |
| 內建APP (Netflix、youtube) | ● |
| 內建Apple TV App | ● |
| 藝廊模式 | ● |
| 連接介面&功能 | RF(天線輸入) | ●(內建) |
| HDMI傳輸端子數 | HDMI2.1x2/ HDMI2.0x2 (側4) |
| CEC 裝置聯動/ARC (音訊回傳通道) | ●/ eARC (HDMI3) |
| USB(2.0)端子數 | 3 (側1後2) |
| LAN 有線網路/ SPDIF光纖 Optical | ●/● |
| IR遙控延伸 | - |
| Wifi/藍牙連接功能 | ●(802.11ac)/●(v5.0) |
| 產品尺寸 | 機身尺寸 (W\*H\*D)不含底座(mm) | 1675x964x44.5 | 1452x839x44.3 | 1233x716x44.2 |
| 機身重量 (Kg)含底座 | 40 | 26.2 | 17.9 |
| 璧掛規格(VESA)mm/原廠璧掛 | 400x400/LSW440B | 300x300 /OLW480B |
| 配件 | 智慧滑鼠遙控器 | ● |
| 產品保固 | 2年 |

**LG 一奈米 4k AI語音物聯網電視 NANO76系列規格表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | LG 一奈米 4K AI語音物聯網電視, LG NanoCell 一奈米4K電視的前視圖, 65NANO76SPA |
| 系列名稱 | NANO76 系列 |
| 型號 | 65NANO76SPA | 55NANO76SPA |
| 售價 | NT$50,900 | NT$38,900 |
| 螢幕尺寸 | 65 型 | 55 型 |
| 面板顯示技術 | 面板類型 | 4K NanoCell |
| 解析度 | 3840\*2160 (4K) |
| 控光技術／背光模組類型 | 直下式背光 |
| 影像規格技術/模式 | 影像處理晶片 | 四核心處理器 |
| HDR(高動態對比) | HDR/ HDR10 Pro/ HLG |
| HFR高速動態更新 | - |
| HEVC高效率視訊編碼 | 4K@60p, 10bit |
| 音效功能 | 瓦數／聲道 (重低音) | 20瓦／2.0聲道 |
| DOLBY ATMOS 杜比全景聲 | - |
| AI 音效 | ● ( AI Sound ) |
| 模擬劇院音效 | - |
| 遊戲玩家專屬規格 | HDMI 2.1 | - |
| 即時遊戲回應(VRR /ALLM) | -/● |
| HGiG(HDR電競聯盟) | ● |
| 支援G-sync／Free-sync | - |
| AI智慧功能 | 連網(OS)智慧系統 | webOS 6.0 |
| 家用物聯網裝置(IOT) | 智慧物聯網：使用電視作為儀表板來控制家電設備，可使用智慧滑鼠遙控器執行語音控制家電。(\*每品項限連接一台) |
| AI語音控制電視 / AI語音免持助理 | ●可使用AI智慧滑鼠遙控器執行語音控制電視/- |
| 手機鏡射畫面同步(iOS+Android) | ● |
| 第四台整合操控/我的最愛快捷鍵設定 | ●/● |
| Apple Airplay2 / Apple Homekit | ●/● |
| 內建APP (Netflix、youtube) | ● |
| 內建Apple TV App | ● |
| 藝廊模式 | - |
| 連接介面&功能 | RF(天線輸入) | ●(內建) |
| HDMI傳輸端子數 | HDMI2.0x3 (側2後1) |
| CEC 裝置聯動/ARC (音訊回傳通道) | ●/ eARC (HDMI2) |
| USB(2.0)端子數 | 2 (側1後1) |
| LAN 有線網路/ SPDIF光纖 Optical | ●/● |
| IR遙控延伸 | - |
| Wifi/藍牙連接功能 | ●(802.11ac)/●(v5.0) |
| 產品尺寸 | 機身尺寸 (W\*H\*D)不含底座(mm) | 1454x838x58.4 | 1235x715x58.1 |
| 機身重量 (Kg)含底座 | 24 | 16.2 |
| 璧掛規格(VESA)mm/原廠璧掛 | 300x300/ OLW480B |
| 配件 | 智慧滑鼠遙控器 | ● |
| 產品保固 | 2年 |

**LG 4k AI語音物聯網電視 UP80系列規格表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| 系列名稱 | UP80 系列 |
| 型號 | 86UP8050PSB | 65UP8050PSB | 55UP8050PSB |
| 售價 | NT$164,000 | NT$43,900 | NT$32,900 |
| 螢幕尺寸 | 86 型 | 65 型 | 55 型 |
| 面板顯示技術 | 面板類型 | 4K UHD |
| 解析度 | 3840\*2160 (8K) |
| 控光技術／背光模組類型 | 直下式背光 |
| 影像規格技術/模式 | 影像處理晶片 | 第四代 α7 AI 4K影音處理晶片 | 四核心處理器 |
| HDR(高動態對比) | HDR/ HDR10 Pro/ HLG / Dolby Vision IQ | HDR/ HDR10 Pro/ HLG |
| HFR高速動態更新 | - |
| HEVC高效率視訊編碼 | 4K@120p, 10bit | 4K@60p, 10bit |
| 音效功能 | 瓦數／聲道 (重低音) | 20瓦／2.0聲道 |
| DOLBY ATMOS 杜比全景聲 | - |
| AI 音效 | ● ( AI Sound) |
| 模擬劇院音效 | - |
| 遊戲玩家專屬規格 | HDMI 2.1 | ● | - |
| 即時遊戲回應(VRR /ALLM) | -/● |
| HGiG(HDR電競聯盟) | ● |
| 支援G-sync／Free-sync | - |
| AI智慧功能 | 連網(OS)智慧系統 | webOS 6.0 |
| 家用物聯網裝置(IOT) | 智慧物聯網：使用電視作為儀表板來控制家電設備，可使用智慧滑鼠遙控器執行語音控制家電。(\*每品項限連接一台) |
| AI語音控制電視 / AI語音免持助理 | ●可使用AI智慧滑鼠遙控器執行語音控制電視/- |
| 手機鏡射畫面同步(iOS+Android) | ● |
| 第四台整合操控/我的最愛快捷鍵設定 | ●/● |
| Apple Airplay2 / Apple Homekit | ●/● |
| 內建APP (Netflix、youtube) | ● |
| 內建Apple TV App | ● |
| 藝廊模式 | - |
| 連接介面&功能 | RF(天線輸入) | ●(內建) |
| HDMI傳輸端子數 | HDMI2.1x2/HDMI2.0x2  | HDMI2.0x3(側2後1) |
| CEC 裝置聯動/ARC (音訊回傳通道) | ●/ eARC (HDMI2) |
| USB(2.0)端子數 | 3(側3) | 2(側1後1) |
| LAN 有線網路/ SPDIF光纖 Optical | ●/● |
| IR遙控延伸 | - |
| Wifi/藍牙連接功能 | ●(802.11ac)/●(v5.0) |
| 產品尺寸 | 機身尺寸 (W\*H\*D)不含底座(mm) | 1927x1104x59.9 | 1454x838x57.7 | 1235x715x57.5 |
| 機身重量 (Kg)含底座 | 45.9 | 21.8 | 14.2 |
| 璧掛規格(VESA)mm/原廠璧掛 | 600x400 / LSW640B | 300x300 / - |
| 配件 | 智慧滑鼠遙控器 | ● |
| 產品保固 | 2年 |

**LG 4k AI語音物聯網電視 UP77系列規格表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 系列名稱 | UP77 系列 |
| 型號 | 65UP7750PSB | 55UP7750PSB | 50UP7750PSB | 43UP7750PSB |
| 售價 | NT$41,900 | NT$31,900 | NT$27,900 | NT$24,900 |
| 螢幕尺寸 | 65 型 | 55 型 | 50 型 | 43 型 |
| 面板顯示技術 | 面板類型 | 4K UHD |
| 解析度 | 3840\*2160 (8K) |
| 控光技術／背光模組類型 | 直下式背光 |
| 影像規格技術/模式 | 影像處理晶片 | 四核心處理器 |
| HDR(高動態對比) | HDR / HDR10 Pro/ HLG |
| HFR高速動態更新 | - |
| HEVC高效率視訊編碼 | 4K@60p, 10bit |
| 音效功能 | 瓦數／聲道 (重低音) | 20瓦／2.0聲道 |
| DOLBY ATMOS 杜比全景聲 | - |
| AI 音效 | ● ( AI Sound) |
| 模擬劇院音效 | - |
| 遊戲玩家專屬規格 | HDMI 2.1 | - |
| 即時遊戲回應(VRR /ALLM) | - /● |
| HGiG(HDR電競聯盟) | ● |
| 支援G-sync／Free-sync | - |
| AI智慧功能 | 連網(OS)智慧系統 | webOS 6.0 |
| 家用物聯網裝置(IOT) | 智慧物聯網：使用電視作為儀表板來控制家電設備， |
| AI語音控制電視 / AI語音免持助理 | ●可使用AI智慧滑鼠遙控器執行語音控制電視/- |
| 手機鏡射畫面同步(iOS+Android) | ● |
| 第四台整合操控/我的最愛快捷鍵設定 | ●/● |
| Apple Airplay2 / Apple Homekit | ●/● |
| 內建APP (Netflix、youtube) | ● |
| 內建Apple TV App | ● |
| 藝廊模式 | - |
| 連接介面&功能 | RF(天線輸入) | ●(內建) |
| HDMI傳輸端子數 | HDMI2.0x3(側2後1) |
| CEC 裝置聯動/ARC (音訊回傳通道) | ●/ eARC (HDMI2) |
| USB(2.0)端子數 | 2 (側1後1) |
| LAN 有線網路/ SPDIF光纖 Optical | ●/● |
| IR遙控延伸 | - |
| Wifi/藍牙連接功能 | ●(802.11ac)/●(v5.0) |
| 產品尺寸 | 機身尺寸 (W\*H\*D)不含底座(mm) | 1454x838x57.7 | 1235x715x57.5 | 1121x651x57.1 | 967x564x57.1 |
| 機身重量 (Kg)含底座 | 21.8 | 14.2 | 11.9 | 8.7 |
| 璧掛規格(VESA)mm  | 300x300 | 200x200 |
| 配件 | 智慧滑鼠遙控器 | ● |
| 產品保固 | 2年 |